Пожарная безопасность 
Обеспечение пожарной безопасности является первоочередной задачей каждого предприятия и организации, особенно, Если в технологическом процессе применяются горючие вещества и существует опасность возникновения пожара и взрыва как внутри аппаратуры, так и вне ее, в помещении и на открытых площадках. Так же причиной пожара может служить наличие в воздухе рабочей зоны горючей пыли и волокон.
Пожарная безопасность представляет собой комплекс действий по предупреждению опасности возникновению пожаров и взрывов, а так же, в случае их возникновения, мер по их ликвидации. Основным документом, регламентирующим деятельность по обеспечению пожарной безопасности, является закон «О гражданской защите». Он определяет правовую основу и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора, действующих в целях защиты от пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния, всех видов собственности и экономики. Закон предъявляет общие требования к пожарной безопасности организации (объекта), которые конкретизируются в конкретных законодательных актах (указах, постановлениях и т.д.) и в отраслевых правилах пожарной безопасности. Важную роль в обеспечении пожарной безопасности играет персонал. Обучение персонала проводится путем его инструктирования и прохождения пожарно-технического минимума. Для этого приказом руководителя необходимо определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, а также назначить лиц, ответственных за их проведение. Инструктажи по пожарной безопасности возможно проводить совместно с инструктажами по охране труда. Для этого вопросы пожарной безопасности включаются в программу вводного и первичного инструктажей. При проведении первичного инструктажа необходимо рассказать о производственном оборудовании и установках с повышенной пожарной опасностью, об используемых на рабочем месте и участке пожароопасных веществах и материалах, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место для курения, ознакомить вновь поступившего с имеющимися в цехе средствами пожаротушения, показать ближайший телефон (пожарный извещатель) и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара. С целью повышения общих технических знаний рабочих и служащих, ознакомления их с правилами пожарной безопасности, а также для более детального обучения способам использования имеющихся средств пожаротушения проводится обучение по пожарно-техническому минимуму. Порядок проведения (темы занятий, сроки проведения и лица ответственные за проведение занятий) по пожарно-техническому минимуму отражается в приказе руководителя организации. Далее приведена примерная программа пожарно-технического минимума, которая больше ориентирована на пожаро- и взрывоопасное производство.
Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Пожар характеризуется образованием открытого огня и искр, повышенной температурой воздуха и окружающих предметов, токсичных продуктов горения и дыма, пониженной концентрацией кислорода, повреждением зданий и сооружений. Зачастую пожары являются причинами взрывов. Данные факторы являются факторами производственной опасности.
Причинами возникновения пожаров являются:
1. Нарушение мер пожарной безопасности, в том числе при проектировании и строительстве зданий и сооружений.
2. Нарушения противопожарного режима.
3. Неправильная установка и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Опасными факторами пожара (приводящими к материальному ущербу) являются:
1. Открытое пламя и искры. Пламя поражает открытые участки тела и приводит к ожогам.
2. Повышенная температура окружающей среды. Приводит к нарушению теплового режима тела человека, вызывает перегрев, ухудшение самочувствия, нарушения ритма дыхания, деятельности сердца и сосудов.
3. Токсичные продукты горения и дым. Состав продуктов сгорания зависит от состава горящего вещества и условий, при которых происходит его горение. Прежде всего выделяется большое кол-во оксида углерода (угарного газа), углекислого газа, оксидов азота, которые заполняют объем помещения, в котором происходит горение, и создают опасные для жизни человека концентрации.
4. Пониженная концентрация кислорода.
5. Поражающие факторы при взрыве (воздушная ударная волна, тепловое излучение, разрушения и т.п.).
Горение – это быстропротекающая химическая реакция превращения химических веществ, сопровождающаяся выделением большого количества теплоты и ярким свечением. Горение бывает полным и неполным. Полное горение протекает при достаточном количестве кислорода и заканчивается образованием веществ, не способных к дальнейшему горению. Если кислорода недостаточно, то происходит неполное горение, сопровождающееся образованием горючих и токсичных продуктов.
Огнестойкость – это способность конструкций сохранять свои рабочие функции под действием высоких температур пожара. Условия возникновения пожара в зданиях и сооружениях во многом определяется степенью их огнестойкости, которая в свою очередь зависит от возгораемости и огнестойкости строительных материалов. По степени огнестойкости здания и сооружения подразделяются на 5 степеней, а по степени пожаро- и взрывоопасности на 5 категорий.
Взрыв – это быстрое превращение веществ, сопровождающееся выделением энергии, способной производить работу.
Пожароопасность и взрывоопасность веществ характеризуется их горючестью и способностью к воспламенению от источника зажигания и самовоспламенению. Источники зажигания (импульсы) бывают тепловые (открытое пламя, искра, электрическая дуга и др.) химические (экзотермические химические реакции) и микробиологические (связаны с жизнедеятельностью микроорганизмов, влияющих на увеличение температуры).
По горючести все вещества подразделяются на:
1. Негорючие. Это вещества, которые не способны гореть в воздухе нормального состава при температуре до 200°С.
2. Трудногорючие. Способны загораться под действием источника зажигания в воздухе нормального состава, но не способны к самостоятельному горению.
3. Горючие. Загораются от источника зажигания и продолжают гореть самостоятельно. Горючие вещества по степени воспламеняемости подразделяются на 3 группы:
- легковоспламеняющиеся. Способны воспламеняться от кратковременного воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра и т.п.).
- средней воспламеняемости. От длительного воздействия источника зажигания с низкой энергией.
- трудновоспламеняющиеся. Способны воспламеняться только под действием мощного источника зажигания.
Наиболее пожароопасными являются горючие жидкости, так как они легче воспламеняются, интенсивнее горят, образуют взрывоопасные смеси и плохо поддаются тушению водой.
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