Выполнение работ по ТО бульдозера

Для поддержания исправности и работоспособности техничес­кое обслуживание буль-дозеров проводится через определенные интервалы времени: ЕО — каждую смену или через 10 мото-ч; ТО-1 — через 125 мото-ч; ТО-2 — через 500 мото-ч; СО — при переходе к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам эксплу­атации, когда устанавливается температура окружающего воздуха соответственно не ниже или не выше 5 °С. Допуска-ются отклоне­ния фактической периодичности от установленной для ТО-1 и ТО-2 на 10... 20 %. Верхний предел отклонений относится к случа­ям эксплуатации бульдозеров в тяжелых условиях (рыхление и пе­ремещение взорванных скальных пород и мерзлых грунтов, раз­работка грунтов III —IV категорий, корчевание пней диаметром 200...400 мм, удаление с территории строительной площадки и с трассы строящихся дорог валунов и крупных камней).

При вводе в эксплуатацию и после первых 30 мото-ч работы бульдозера на гусеничном ходу выполняют требуемый перечень работ технического обслуживания. Состав работ по ви­дам технического обслуживания приведен в табл. 1. Особенности технического обслу-живания бульдозеров связаны с необходимостью поддержания работоспособности их рабочего оборудования.

Выявленные осмотром при ЕО трещины сварных соединений и (или) поломки несущих элементов металлоконструкции рабо­чего оборудования (толкающего бруса, поперечной балки и др.) устраняют, не дожидаясь очередного технического обслуживания.

Правильная смазка и ТО важны для продления срока службы машины, безопасности эргономики и психотехники и повышения эффективности и экономичности работы.

Люди, эксплуатирующие машину и осуществляющие ее ТО, кроме знания «Рекомендаций по технике безопасности» должны соблюдать следующие правила:

а) Механики должны хорошо знать устройство машины, технические характеристики, порядок сборки и демонтажа, технические требования и меры предосторожности. Никогда не действовать вслепую.

б) Всегда связываться с изготовителем при проведении сложного ТО или если машина непригодна для обслуживания.

в) Всегда проводить ТО перед началом эксплуатации машины и после окончания работы. Во время проведения ТО, припарковать машину на твердой плоской поверхности. Опустить отвал и установить все рычаги управления в положение «Блокировать».

г) Если ТО проводится при работающем двигателе, должны присутствовать 2 человека: один должен сидеть в кабине водителя, а другой проводить ТО. В этом случае запрещено прикасаться к каким-либо движущимся частям машины.




д) Тщательно вымыть машину. Быть особенно осторожным при мытье крышек заливных горловин, масленок и зоны вокруг стержневых указателей уровня. Следить, чтобы грязь и пыль не попали в систему.

е) Всегда помнить, что масляный трубопровод гидросистемы находится под давлением. При сливании масла и проведении осмотра или ТО, сначала необходимо стравить давле-ние.

ж) Процедура стравливания давления следующая: опустить на землю отвал и рыхлитель, остановить двигатель. Переместить рычаг управления по 2-3 раза в каждое положение, а затем медленно открутить крышку заливной горловины.

и) При снятии частей, содержащих уплотнительные кольца, сальники или прокладки, необходимо очистить установочная поверхность и заменить уплотнительные элементы на новые.

Чтобы правильно понять и осуществить несколько операций в каждый период проведения ТО, см. следующую таблицу. Правила проведения технического обслуживания двигателя – см. инструкцию к двигателю.

<https://www.youtube.com/watch?v=aitZiyELhgc>

<https://www.youtube.com/watch?v=wxIyS2iTKXQ>

Вопросы

1. Как называется процесс определения с заданной точностью технического состояния объектов (машин):  
а) техническое диагностирования +  
б) визуальное диагностирования  
в) физическое диагностирования

2. Какая комплексная характеристика включает в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохранность:  
а) предельный состояние  
б) надежность +  
в) неисправный состояние

3. Что меняется со временем в машины, которая находится в эксплуатации и выполняет работу:  
а) тяговое усилия  
б) ширина колеи  
в) показатели технического состояния +

4. Какой является подразделение мастерской сельскохозяйственного предприятия для выполнения обслуживающих работ по машинно-тракторным парком:  
а) пост технического обслуживание +  
б) станция технического обслуживание  
в) ремонтный завод

5. Где приведено графическое изображение переходов разработанных операций в виде эскизов с добавлением необходимых схем:  
а) маршрутная карта (МК)  
б) технологическая инструкция (ТИ)  
в) карта эскизов (КЭ) +

6. Какие виды технического обслуживания (ТО) тракторов предусмотрено выполнять в период эксплуатации:  
а) ТО-1, ТО-2  
б) ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО +  
в) ТО-1, ТО-3

7. На сколько оборотов нужно отпустить корончатую гайку переднего колеса автомобиля при регулировании подшипников ступицы:  
а) 1/2 оборота  
б) 1/10 оборота  
в) 1/6 оборота +

8. При проведении которого ТО выполняют регулирования теплового зазора в газораспределительном механизме двигателя внутреннего сгорания:  
а) ТО-2 +  
б) ТО-3  
в) ТО-1

9. Какой прогиб возникает при нажатии на привод ремня вентилятора жидкостной системы охлаждения автомобиля с усилием 30-50 Н:  
а) 30 – 40 мм  
б) до 5 мм  
в) 8 – 15 мм +

10. Какая плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи должна быть при эксплуатации:  
а) 1,23 г / см 3  
б) 1,27 г / см 3 +  
в) 1,30 г / см 3

11. Каким прибором измеряется угол опережения зажигания в бензиновых двигателях:  
а) стробоскопом +  
б) вискозиметром  
в) денсиметром

12. Когда проверяют техническое состояние воздухоочистителя двигателя трактора в условиях повышенной запыленности воздуха:  
а) два раза в смену  
б) через каждые 3 смены +  
в) ТО-1

13. Какое минимальное значение давления масла должно быть в главной масляной магистрали дизельного двигателя:  
а) 0,1 МПа +  
б) 0,7 МПа  
в) 0,5 – 0,8 МПа

14. Какой должна быть давление при диагностировании форсунки (типа ФД):  
а) 17,5 МПа +  
б) 35 МПа  
в) 0,8 МПа

15. В течение какого времени должен быть отстоявшееся дизельное топливо перед заправкой:  
а) не менее двух суток +  
б) не менее одной часа  
в) не менее одного месяца

16. От чего зависит поддержание машины в рабочем состоянии:  
а) своевременного проведения мероприятии в, которые обеспечивают исправность и работоспособность изделия  
б) от своевременного проведения ремонтно-обслуживающих работ +  
в) своевременного проведения технического осмотра

17. Что проверяют внешним осмотром:  
а) стуки, шумы, удары  
б) сигнализации, тормоза, рулевое управления  
в) состояние уплотнений, подтека рабочих жидкостей, комплектность и отсутствие механических повреждений +

18. Что такое сульфитация аккумуляторной батареи:  
а) зарядка батареи  
б) образование солей на пластинах +  
в) разрядка батареи