**Добрый день, уважаемые студенты!** Тема практического занятия: **Проведение текущего ремонта коробки передач**

**1. Допускается ли эксплуатация  самоходной машины при подтекании топлива (одна-две капли в минуту)?**

1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается в зимний период.

**2. При каком минимальном буксовании на стерне разрешается эксплуатация самоходной машины с колёсной формулой 4х4?**

1. Менее 14%.2. Менее 18%.
3. Боле 20%.

**3. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с повреждённой изоляцией электропроводов?**

1. Допускается.
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.
3. Допускается при отключенной массе.
4. Не допускается.

**4. Допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полами, рукавами и т.п.)?**

1. Допускается.
2. Не допускается.3. Допускается кратковременно, при работе со скоростью до 10 км/ч.

**5. Шплинтовать штырь прицепного или буксирного устройства при работе самоходной машины в агрегате с прицепными машинами нужно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Только при работе с прицепами.
2. Со всеми прицепными машинами, работающими на скоростях более 10 км/ч.
3. Всегда.

**6. Как следует двигаться самоходной машине при переезде водной преграды вброд?**

1. На пониженной передаче.
2. При постоянной частоте вращения коленвала.
3. Без остановок, не переключая передач.
4. При выполнении всех вышеперечисленных требований.

**7. Физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Влияет незначительно.
2. Не влияет.
3. Физическое здоровье водителя является одним из главных факторов безопасности дорожного движения.

**8. Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?**

1. Имеется подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2. Повышенная дымность дизеля.
3. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.

**9. На необкатанной самоходной машине работать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Можно на всех видах самоходных машин.
2. Можно только при выполнении вспашки.
3. Можно на всех видах работ на второй передаче.
4. Нельзя.

**10. Можно ли работать на самоходной машине с неисправным указателем давления масла в двигателе?**

1. Можно.
2. Нельзя.3. Можно на лёгких работах.

**11. Перевозить людей в прицепе самоходной машины\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Нельзя.2. Можно в полуприцепе.
3. Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями.
4. Можно в полуприцепе, движущемся со скоростью не более 15 км/ч и оборудованном сиденьями.

**12. Колёсную самоходную машину с неработающим гидроусилителем руля буксируют следующим способом\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. На жёсткой сцепке с любой скоростью.
2. Гибким тросом со скоростью не более 8 км/ч на расстояние до 7 км.
3. На жёсткой сцепке или гибким тросом со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км.

**13. Можно ли накачивать шины задних колёс самоходной машины выше указанного предельного значения?**

1. Нельзя.2. Можно.
3. Можно только для транспортных работ.

**14. К работе на самоходной машине допускается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Лицо, прошедшее специальную подготовку.
2. Лицо, имеющее опыт работы на тракторе свыше одного года.
3. Лицо, прошедшее специальную подготовку и имеющее удостоверение на право управления.

**15. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей?**

1. Можно.
2. Можно при работе со скоростью до 10 км/ч.
3. Нельзя.

**16. Допускается ли запуск двигателя самоходной машины с неисправным блокирующим устройством запуска?**

1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается при страховке запуска вторым человеком.
4. Допускается при запуске двигателя стартером.

**17.** **Величина колеи при использовании колёсной самоходной машины на транспортных работах устанавливается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Наименьшая.
2. 1400 мм.
3. Более 1400 мм.
4. Наибольшая.

**18.** **Допускается эксплуатация тракторов с неисправностями коробки перемены передач, если это\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Затруднённое включение передачи.
2. Самопроизвольное выключение.
3. Лёгкая вибрация рычага КПП при работе.4. Повышенный шум в КПП.

**19. Что не нужно делать перед запуском двигателя?**

1. Устанавливать все рычаги в нейтральное положение.
2. Включать звуковой сигнал.3. Проводить внешний осмотр самоходной машины.

**20.  Перед началом движения с прицепом в дневное время, необходимо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Зафиксировать сцепное устройство.
2. Включить ближний свет фар.
3. Присоединисть страховочную цепь (трос).
4. Зафиксировать сцепное устройство, присоединить страховочную цепь (трос) и включить знак "Автопоезд".

**21. Что не нужно делать перед запуском двигателя?**

1. Устанавливать все рычаги в нейтральное положение.
2. Включать звуковой сигнал.3. Проводить внешний осмотр трактора.

**22. Что не следует делать перед спуском с крутого склона?**

1. Выключать передачу и устанавливать ногу на педаль рабочего тормоза.2. Включать одну из низших передач.
3. Уменьшать подачу топлива.

**23. На самоходной машине при работающем двигателе,  значение люфтового колеса допускается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Не более 35о.
2. Не более 45о.
3. Не более 25о.4. Более 25о.

**24. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой блокировки двигателя при запуске?**

1. Не допускается.2. Допускается при выполнении работ со скоростью не более 10 км/ч.
3. Допускается при работе самоходной машины на стационаре.

**25. Можно ли использовать самоходную технику на полях с уклоном более 9о(16%)?**

1. Можно.
2. Нельзя.3. Можно при установке максимальной колеи.
4. Можно при установке максимальной колеи и минимального дорожного просвета.

**26. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом навески?**

1. Не допускается.2. Допускается.
3. Допускается при работе с лёгкими машинами.

**27. Какими средствами необходимо заправлять самоходную машину в полевых условиях?**

1. Ведром.
2. Любой посудой с закрывающейся крышкой.
3. Топливозаправщиком.4. Любым из перечисленных средств.

***Выберите  несколько вариантов ответа:***

**28. Чем нужно гасить пламя при воспламенении горючих жидкостей?**

1. Песком, землёй.
2. Огнетушителем.3. Водой.

**29. Перевозка людей в кабине самоходной машины, не оборудованной заводом-изготовителем дополнительным сиденьем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Допускается.
2. Допускается с разрешения руководителя хозяйства.
3. Допускается, но не более одного пассажира.
4. Не допускается.