Добрый день, уважаемые студенты! Тема практического занятия: **Проведение текущего ремонта других агрегатов самоходных машин с целью обнаружения и устранения обнаруженных неисправностей.**

**1. С какими неисправностями рулевого управления не допускается эксплуатация самоходной машины?**

1. Пенообразование в системе усилителя или гидрообъёмного привода.
2. Повышение вибрации рулевого колеса.
3. Нарушена регулировка предохранительного клапана.
4. Со всеми перечисленными.

**2.** **При перевозке баллонов со сжатым газом во избежание несчастных случаев необходимо:**

1. Обязательно уложить баллоны в один ряд.
2. При укладке баллонов обязательно использовать прокладки, предохраняющие баллоны от соприкосновения.3. Устанавливать баллоны строго вертикально.
4. Перевозка баллонов в прицепах запрещена.

**3. Допускается эксплуатация самоходных машин с неисправностями коробки передач, если это   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Затруднённое включение передачи.
2. Самопроизвольное выключение.
3. Лёгкая вибрация рычага КПП при работе.4. Повышенный шум в КПП.

**4.** **Перед спуском с крутого склона не следует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Выключать передачу и устанавливать ногу на педаль рабочего тормоза.2. Включать одну из низших передач.
3. Уменьшать подачу топлива.

**5. Переезд по льду по необследованной и необставленной вехами трассе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Не допускается.2. Допускается.
3. Допускается в светлое время дня.
4. Допускается в светлое время дня на пониженной передаче.

**6. Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины?**

1. Нельзя.2. Можно в полуприцепе.
3. Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями.
4. Можно в полуприцепе, движущемся со скоростью не более 15 км/ч и оборудованном сиденьями.

**7. Допускается эксплуатация самоходной машины, при следующем дефекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Рычаг коробки передач включается с трудом.
2. Правая дверь в открытом положении не фиксируется.
3. Порван подлокотник сиденья.4. Отсутствует солнцезащитный щиток.

**8. К работе на самоходной машине допускается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Тракторист, прошедший специальную подготовку.
2. Тракторист имеющий опыт работы на самоходной машине свыше одного года.
3. Тракторист, прошедший специальную подготовку и имеющий удостоверение на право управления.

**9. Самоходные машины допускаются к эксплуатации в зимних условиях, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Имеющие утеплённую кабину.
2. Имеющие исправную систему обогрева кабины.
3. Имеющие исправную систему запуска двигателя.
4. Оборудованные всем указанным

**10. Как буксируют самоходную машину с неработающим гидроусилителем руля?**

1. На жёсткой сцепке с любой скоростью.
2. Гибким тросом со скоростью не более 8 км/ч на расстояние до 7 км/ч.
3. На жёсткой сцепке или гибким тросом со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км.

**11. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при ослаблении крепления двигателя?**

1. Допускается.
2. Не допускается.3. Допускается при ослаблении одного-двух болтов (шпилек).

**12. Какова максимальная масса деталей, узлов и агрегатов, которую допустимо снимать (устанавливать) без помощи подъёмных механизмов?**

1. 10 кг.
2. 20 кг.3. 30 кг.

**13. При каких неисправностях нельзя использовать гидравлический домкрат для ремонта машин?**

1. Утечка жидкости из рабочих цилиндров.
2. Резкое опускание штока.
3. Сильно деформирована опорная головка.
4. Со всеми указанными неисправностями.

**14. Из глубокой ямы, балки и т.п., следует выезжать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Передним ходом с резким увеличением скорости.
2. Задним ходом на низкой передаче.3. Передним ходом на низкой передаче.

**15.** **Допускается ли к эксплуатации самоходная машина со снятой кабиной?**

1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается при установке каркаса безопасности.

**16.** З**начение люфта рулевого колеса на самоходной машине при работающем двигателе, допускается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Не более 35о.
2. Не более 45о.
3. Не более 25о.4. Более 25о.

**17. Максимальная скорость движения тракторного агрегата на подъездных путях, проездах по территории производственных объектов хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. 5 км/ч.
2. 10 км/ч.3. 15 км/ч.
4. Максимальная транспортная.

**18. В каких случаях механизатор может оставить самоходную машину?**

1. При остановке двигателя.
2. При выключении ВОМ.
3. При включении стояночного тормоза.
4. При выполнении всех указанных мер.

**19. Какова наибольшая глубина брода, который допускается переезжать колёсной самоходной машине?**

1. 0.5 м.
2. До оси колёс.3. До поддона двигателя.
4. До вентилятора системы охлаждения.

**20. При каких дефектах не допускается эксплуатация самоходной машины?**

1. Педаль управления муфтой сцепления не возвращается в исходное положение.
2. Педаль рабочего тормоза не возвращается в исходное положение.
3. Педали тормозов не фиксируются во включенном положении.
4. Во всех указанных случаях.

***Выберите  несколько вариантов ответа:***

**21. Чем нужно гасить пламя при воспламенении горючих жидкостей?**

1. Песком, землёй.
2. Огнетушителем.3. Водой.

**22. Тормозной путь одиночной самоходной машины и самоходной машины с одним прицепом должен быть:**

1. Одинаковым.
2. У одиночной самоходной машины больше.
3. У одиночной самоходной машины меньше.

**23. Что не разрешается делать механизатору во время погрузки ядохимикатов?**

1. Курить.
2. Пить воду.
3. Принимать пищу.
4. Всё указанное.

**24. При каких неисправностях ведущего моста самоходной машины не допускается его эксплуатация?**

1. Повышенный шум.
2. Сильный нагрев.
3. В обоих случаях.

**25. Эксплуатировать самоходную машину с превышением нормы дымности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Можно.
2. Можно, при выхлопе чёрного дыма.
3. Нельзя.

**26. Останавливать двигатель самоходной машины следует \_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Выключением подачи топлива.2. Закрытием крана топливного бака.
3. Выключением декомпрессора.
4. Любым указанным способом.

**27. Где разрешается находиться людям при запуске двигателя самоходной машины?**

1.Сбоку от трактора.
2. Спереди.
3. Сзади.
4. Нигде из перечисленного.

**28. Как правильно включать заднюю передачу у самоходной машины, оборудованной гидроходоуменьшителем?**

1. Включением передачи вперёд.2. Включением передачи назад.
3. Включением передачи и включением ВОМ.

**29. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с нарушенной герметичностью гидравлического привода?**

1. Допускается.
2. Допускается при разгерметизации силового цилиндра.
3. Не допускается.

**30. Можно ли работать на самоходной машине с неисправным амортизатором сиденья?**

1. Можно.
2. Нельзя.3. Можно на лёгких полевых работах.