1. **Какое рабочее давление масла гидросистемы трактора МТЗ-82/80 должно поддерживаться предохранительным клапаном?**

|  |  |
| --- | --- |
| 10,-11,5 МПа.  12-13,5 МПа.  14,5-16 МПа.  16,5-18 МПа. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/b03cf5cb6ea6.jpg |

1. **Через сколько моточасов производится перестановка гусеничных цепей трактора ДТ-75М?**

|  |  |
| --- | --- |
| 240 мото-часов.  480 мото-часов.  1000 мото-часов.  2000 мото-часов. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/gusxod.jpg |

1. **Механизатор на тракторе ДТ-75М осуществляет плавный поворот на право, а затем производит крутой поворот. В какой последовательности осуществляется управление рычагами и педалями?**

|  |  |
| --- | --- |
| Одновременно отжать правый рычаг и педаль.  Сначала отжать правый рычаг, затем нажать на педаль.  Сначала нажать на правую педаль, затем отжать рычаг.   Одновременно отжать правый и левый рычаги. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/kabina75.jpg |

1. **Какое рабочее давление воздуха в пневмосистеме трактора МТЗ-80/82 должно быть?**

|  |  |
| --- | --- |
| 0,4-0,6 МПа.  0,6-0,7 МПа.  0,8-0,9 МПа. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/pnevmosistema.jpg |

1. **При каком ТО проверяют и регулируют зазор между выжимным подшипником и отжимными рычагами  трактора МТЗ-82?**

|  |  |
| --- | --- |
| При ЕТО.  При ТО-1.  При ТО-2.  При ТО-3. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/szeplenie.jpg |

1. **Какова предельно допустимая длина десяти звеньев гусениц трактора ДТ-75М?**

|  |  |
| --- | --- |
| 1720 мм.  1820 мм.  1920 мм.  2100 мм. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/gusxod.jpg |

1. **При каком ТО необходимо отрегулировать осевой зазор в конических подшипниках ступиц передних колес трактора МТЗ-80?**

|  |  |
| --- | --- |
| При ЕТО.  При ТО-1.  При ТО-2.  При ТО-3. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/perednay.jpg |

1. **При каком ТО необходимо произвести замену масла в трансмиссии трактора МТЗ-80/82?**

|  |  |
| --- | --- |
| При ЕТО.  При ТО-1.  При ТО-2.  При ТО-3.  При СТО. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/zmost.jpg |

1. **Что должен предпринять механизатор, если обнаружит, что при включении фар амперметр начинает показывать разряд АКБ??**

|  |  |
| --- | --- |
| Заменить генератор.  Натянуть ремень привода генератора.  Зарядить АКБ. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/elektro.jpg |

10.**Разрешается ли эксплуатация трактора, если механизатор обнаружит, что муфта сцепления ведет?**

|  |  |
| --- | --- |
| Разрешается при минимальной нагрузке.  Разрешается, кроме выполнения работ на крутых склонах.  Разрешается при движении трактора не более 12 км/час.  Запрещается. | http://proizvodstvo.s-zemlz-cha.edusite.ru/imagestraktor/transmission.jpg |