ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

Все рабочие и служащие цеха должны пройти подготовку по пожарной безопасности в целях приобретения и углубления пожарно-технических знаний об опасности технологических процессов, навыков в использовании имеющихся средств пожарной защиты, умения безопасно и правильно действовать при возникновении пожара и оказывать первую помощь пострадавшим.

При возникновении пожара необходимо:

* немедленно вызвать пожарную охрану (тел: 54-01; 55-60);

- сообщить о возгорании НСЦ по телефону (I очередь: тел.53-01; 53-02; 53-42; II очередь: тел.53-03; 56-28) или по поисковой связи, и НСС (53-52; 53-75);

- удалить в безопасное место людей, находящихся в зоне горения и по возможности горючие вещества;

* остановить оборудование, вызвавшее загорание или находящееся вблизи очага горения, что может усугубить пожар или вызвать вывод этого оборудования из строя;
* оказать первую доврачебную помощь пострадавшим;

- приступить к тушению пожара, имеющимися средствами пожаротушения, соблюдая правила техники безопасности и действуя согласно оперативным карточкам пожаротушения.

В цехе из числа работников создано добровольное пожарное формирование (ДПФ), начальником которого является начальник цеха.

Боевые расчеты ДПФ состоят из работников оперативного персонала. Обязанности членов ДПФ распределены согласно табелю боевого расчета. Начальником боевого расчета ДПФ является начальник смены цеха.

Руководителем тушения пожара до прибытия подразделения ПЧ-7 является начальник смены станции, он же привлекает к тушению пожара боевые расчеты ДПФ других цехов.

По прибытии первого пожарного подразделения начальник смены станции должен информировать о принятых мерах по тушению пожара старшего пожарного подразделения и передать ему руководство тушением пожара с выдачей письменного допуска.

Начальник цеха, его заместители, начальник смены цеха или начальник смены станции, прибывшие к месту пожара, обязан:

* проверить, вызвана ли пожарная охрана;
* поставить в известность о пожаре вышестоящих руководителей;
* возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной команды;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

* проверить включение в работу системы паротушения, водотушения

и т.д.;

* для ликвидации очагов пожара собрать всех членов ДПФ и вахтенный персонал, оставив минимальное количество людей для наблюдения за работой оборудования;
* удалить из помещений за пределы цеха или опасной зоны всех рабочих, не занятых ликвидацией пожара;
* в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства;
* прекратить все работы не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
* организовать отключение оборудования, агрегатов, снятие напряжения, перекрытие паровых и водных коммуникаций, если это может привести к взрыву и дальнейшему распространению пожара;
* предупредить смежные по технологии цеха об останове оборудова-

ния;

* обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений и ожогов;
* одновременно с тушением пожара организовать охлаждение конструктивных элементов зданий двумя компактными струями одной точки.

При возникновении пожара действия администрации цеха и ПЧ-7 в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей. В случае возникновения пожара пользоваться лифтами для эвакуации людей ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель предприятия, руководящий тушением пожара, обязан сообщить начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых ликвидацией пожара.

По прибытии на место пожара пожарной части руководство по ликвидации пожара возглавляет командир пожарной охраны - руководитель тушения пожара. Последний держит тесную связь с начальником смены цеха, дежурным инженером станции.

Начальник смены станции или начальник смены цеха обязан:

- прибывшему командиру пожарной охраны сообщить причины

возгорания, возможность его распространения и опасность для оборудования;

- обеспечить безопасность действия пожарной части от поражения электрическим током;

- если, несмотря на все принятые меры, пожар угрожает взрывом, предупредить об этом руководителя тушения пожара и удалить сменный персонал;

- если пожар угрожает уничтожением ценностей и другого имущества, организовать эвакуацию их силами персонала и пожарной части. Руководитель тушения пожара привлекает для непосредственного тушения пожара личный состав вахтенного персонала станции через начальника смены станции или НС КТЦ.

При тушении пожара в цехе руководитель тушения пожара согласовывает свои действия с начальником смены станции или начальником смены по вопросу соблюдения техники безопасности.

В зависимости от обстановки, количества подразделений, работающих на пожаре, руководитель тушения пожара организует штаб пожаротушения.

Во время тушения пожара персонал должен обеспечить усиление охраны территории и не допускать к месту пожара посторонних лиц.