**Доброе утро, уважаемые студенты! Внимательно прочитайте текст и предложите ваши решения и действия в ситуации, описанной ниже.**

**Задание 1.**Вы собираетесь на работу на угольный разрез «Баин-Зурхэ», где вы трудитесь в должности машиниста бульдозера. Ваш напарник сообщает, что у вашего бульдозера случилась неисправность, которую нужно устранить, прежде чем начать работу.

1.Опишите последовательность ваших действий после того как вы прибудете на разрез. Возьмите одну неисправность и расскажите:

2.Возможные причины ее возникновения

3.Способы устранения

4.Охрану труда и технику безопасности при устранении данной неисправности

5.Какие инструменты и приспособления вы будете применять в данном случае.

**Задание 2.** Внимательно прочитайте лекцию и сделайте краткий конспект.

1. **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОКОНЧАНИИ СМЕНЫ**

1. Поставить бульдозер на специально отведенное место, выключить двигатель, перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение, прекратить подачу топлива, затормозить машину, опустить рабочее оборудование на грунт или специальные подставки и принять меры, исключающие возможность пуска двига­теля бульдозера посторонними лицами.

При стоянке машины на уклоне включить стояночный тормоз, не сходить с машины до полной остановки.

Производить осмотр машины, нет ли течи топлива, проверить исправность машины.

В холодное время года необходимо слить воду из радиатора бульдозера и дать двигателю поработать без воды 2-3 мин.

Запрещается оставлять бульдозер с поднятым навесным обору­дованием или работающим двигателем.

2. Бульдозер необходимо очистить от пыли и загрязнения и осмотреть, устранив мелкие дефекты.

3. Механизмы бульдозера нужно смазать согласно инструк­ции, после чего следует убрать топливо и смазочные материалы на склад, а инструменты и обтирочный материал – в специальные ящики.

Закрыть кабину на замок.

4. При работе по наряду-допуску оформить окончание рабо­ты.

5. Навести порядок на своем рабочем месте и в кабине бульдозера, убрать все посторонние предметы, мусор, горючие и воспламеняющиеся вещества и обтирочные материалы, а также средства защиты, приспособления в отведенное для них место.

6. Сообщить руководителю работ об обнаруженных неполад­ках в работе и принятых мерах по их устранению.

7. Снять спецодежду и повесить в шкаф.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.

**Желаю удачи!**