**Добрый день, уважаемые студенты! Предлагаю вашему вниманию продолжение контрольного теста по теме Выполнение операций ТО агрегатов трансмиссии**

**Раздаточная коробка**




Рис.5

***29. Что обозначено на рисунке 5 цифрами 11,12,13,16***

***30. Укажите, какой цифрой на рисунке 5 обозначена деталь, соединяющаяся с карданным валом***

***31. Установите соответствие между деталями обгонной муфты и их позициями на рисунке 5***

1. внутренняя обойма а) 10

2. наружная обойма б) 6

3. плунжер в) 9

4. ролик г) 8

***32. Передний мост «сам» подключается к трансмиссии, когда скорости вращения наружной и внутренней обойм***

А) сравняются

Б) наружная обойма вращается медленнее внутренней

В) наружная обойма вращается быстрее внутренней

***33. Передний мост рекомендуется включать принудительно при работе***

А) на твердом грунте

Б) на рыхлых и влажных почвах при больших тяговых сопротивлениях

В) на дорогах с асфальтным, бетонным покрытием

***34. Для принудительного включения переднего моста тягой 21 (рис.5) устанавливают упор 19 в***

А) нижний вырез стойки 20

Б) в средний вырез стойки

В) в верхний вырез стойки

***35. Детали раздаточной коробки смазываются маслом***

А) разбрызгиванием из коробки передач

Б) залитым в корпус раздаточной коробки

В) под давлением

***36. Вставьте пропущенное слово: обгонная муфта служит для \_\_\_\_\_\_\_\_ включения переднего моста при буксовании задних колес***

***37. Вставьте пропущенное слово: Крутящий момент к переднему ведущему мосту от раздаточной коробки подводит \_\_\_\_\_\_\_ .***

***38. Вставьте пропущенное слово: Раздаточная коробка крепится к корпусу \_\_\_\_\_\_\_\_ .***

**Дифференциал**




Рис.6

***39. Что обозначено на рисунке 6 цифрами 1,2,3,4,5***

***40. Разную скорость вращения колес при поворотах и неровностях дороги обеспечивает***

А) главная передача

Б) дифференциал

В) конечная передача

Г) механизм блокировки дифференциала

***41. Блокировка дифференциала трактора МТЗ-82***

А) с механическим приводом

Б) с гидравлическим приводом

В) с пневмоприводом

***42Вставьте пропущенное слово : Включение блокировки дифференциала можно произвести принудительно и \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .***

***43. Какой марки масло заливают в задний мост***

А) М-8Г1 Б) МГ-15-В Г) ТМ-2-18

***44. Вставьте пропущенные слова: В корпусе заднего моста установлены три механизма, относящиеся к трансмиссии: главная передача, дифференциал и \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ .***

***45. Зазор в конических роликовых подшипниках дифференциала и зацепление конических шестерен главной передачи регулируется***

А) винтами

Б) прокладками под фланцами стаканов

В) шайбами

***46.Вставьте слово: Сателлиты установлены и вращаются на \_\_\_\_\_\_ .***